## 2元パラメータ感度

パラメータ感度分析は，モデルのパラメータの値の変動に対して，信念の更新（エビデンスの伝播）の結果がどれぐらい敏感であるかの分析です．モデルのパラメータは，条件つき確率分布のエントリーです．

2元パラメータ感度分析は，モデルの2つのパラメータの変動に対する信念の更新の結果を観察します．パラメータ値は，1つまたは2つのノードの条件付き確率分布のエントリーでしょう．

- 2方向パラメータ感度分析
- ケースファイルのインポート
- 複数のケースでの感度

### 2元パラメータ感度

2元 (P.S) パネルは，モデルの2パラメータの値でパラメータ感度分析を実行します．左上隅に，ユーザーの入力を受ける4つのドロップ・ダウン・ボックスがあります．

- "仮説変数" : 観察するノードを選択してください．
- "ステート" : 観察する仮説ノードのステートを選択してください．すべてのステートを観察するには，"すべてのステート" チェック・ボックスをチェックしてください．
- "パラメータ 1" : パラメータ値を設定しようとしているノードを選択してください．選択されたノードの確率分布表 (CPT) が，パネルの中ほどに表示されます．同じCPTの2つのパラメータ値に対する変化（変更）について感度分析を実行するには， CPT内で2つの値を選択して， "計算"を押します． パラメータ感度パネルと同様，結果が情報量テーブルと3Dグラフに示されます．
- "パラメータ 2" : 2つのCPTの2つのパラメータに対する変化について感度分析を実行するには，"パラメータ 2" ドロップ・ダウン・ボックスを有効にするために，その隣のチェック・ボックスをチェックしてください．このドロップ・ダウンの中で2番目のノードを選択すると， 2元 (P.S) パネルの中ほどに，2つのCPTを格納するタブ・パネルが表示されます． 各CPTで1つのパラメータ値を選択して，"計算"を押します．

図 1: パラメータ感度分析

同じCPTからの2つのｌパラメータで感度分析を実行している場合，以下の列を含む情報量テーブルが表示されます：

- ステート: 仮説ノードのステート．
- CPT1, CPT2: CPT内で選択された第１および第2のパラメータ.
- 結果: 与えられた仮説のステートの信念．
- α, α1, β, γ, γ1, δ: 感度定数．
- 感度値1: 第1パラメータ（CPT1)の値の変化に対する現在のステートの感度値．感度値1 は，次の関数に基づいて計算されます： .
- 感度値2: 第2パラメータ（CPT2)の値の変化に対する現在のステートの感度値．感度値2は，次の関数に基づいて計算されます： .

3Dグラフを生成するために使用する感度関数は: .

2つのCPTかｒなお2つのパラメータでのパラメータ感度分析を実行している場合，感度値は現在のところ計算されません．

### ケースファイルのインポート

ケース・ファイル またはデータベースからケースをインポートしてから，パラメータ感度分析を実行することが可能です．

ウィザード内の"データ・ソース" ボタンはケースをインポートして，ドメイン内でエビデンスを入力するためのケースを選択するオプションを提供します．これで，ファイル中の各ケースについて感度分析が実行できます．図2では，ケース・ファイルがインポートされて表として表示されています．ケースをクリックすると，それがドメインにエビデンスとして入力され，感度分析を実行した後，上に示す（図１）ように，新しいエビデンスが考慮に入れられるので，計算された感度値，グラフの線が異なります．

感度分析は，エビデンスが入力された仮説ノード上では実行できません．エラー・メッセージを避けるために，仮説変数コンボ中で，エビデンスを持つノードの名前が (e) でマークされています．

### 複数のケースで

ウィザード中でケースが読み込まれると，たくさんのケースにわたってからパラメータ感度分析を実行することが可能です．ケース表ですべて (Ctrl-A) またはいくつかのケースを選択して，選択された仮説とパラメータについての感度を計算すると，インフォメーション．パネル中に，すべてのケースについての結果を表示する表を生成します．表の各行は，仮説の選択されたステートについてのパラメータ感度分析の結果をケースごとに示します．複数のケースにわたって，仮説のすべてのステートについて感度を計算することはできません．計算が失敗したケースについての結果は表示されません（たとえば，仮説中でエビデンスが入力されている場合）．

図2: 複数のケースで計算された感度.

感度値に加えて情報量テーブルは，すべてのケースを通して修正したパラメータ重要度もｌ表示します．最後の行のパラメータ重要度は，すべてのケースを経験した後に計算された最終のものです．2つのCPTからの2つのパラメータでパラメータ感度分析を実行した場合，現在のところ，パラメータ重要度値は計算されません．

情報量テーブルで行を選択すると，選択されたケースについて感度関数グラフを表示します．

Back